**Załącznik nr 8b do SIWZ**

 *(pieczątka Wykonawcy)*

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMUALARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**dla części II**

* + - 1. **Kserokopiarka - 2 sztuki**

**Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..**

**Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry minimalne** | **Opis parametrów i warunków oferowanych** |
|  | **Typ urządzenia** | Laserowe; Kolor + mono; Drukarka, kopiarka, skaner |  |
|  | **Szybkość drukowania i kopiowania A4** | min. 30 stron / minutę w kolorze i czerni |  |
|  | **Szybkość drukowania i kopiowania formatu A3** | min. 15 stron / minutę w kolorze i czerni |  |
|  | **Skala szarości** | 256 |  |
|  | **Zasobniki papieru** | kaseta na minimum 500 arkuszy A5-A3, 52-256g/m2kaseta na minimum 500 arkuszy A5-SRA3, 52-256g/m2podajnik ręczny na 150 minimum arkuszy A6-SRA3, 60-300g/m2 |  |
|  | **Drukowani/ kopiowanie dwustronne** | Automatyczne drukowanie i kopiowanie dwustronne |  |
|  | **Format papieru** | A5-SRA3, baner 297 x 1,200 mm |  |
|  | **Gramatura papieru**  | 52-300 g/m2 |  |
|  | **Automatyczny podajnik oryginałów dwustronnych** | 100 oryginałów; A6-A3;  |  |
|  | **Pomniejszenie/ powiększenie kopiowania** | 25% - 400% krokowo co 0.1% |  |
|  | **Czas uzyskania pierwszej kopii A4** | do 8 s. w kolorzedo 6 s. w czerni |  |
|  | **Pamięć urządzenia**  | 2GB |  |
|  | **Dysk twardy** | 250GB |  |
|  | **Rozdzielczość kopiowania** | 600x600 |  |
|  | **Karta sieciowa** | 10/ 100/ 1000BaseT |  |
|  | **Protokoły sieciowe** | TCP/IP (IPv4/IPv6), SNMP, HTTP, NetBEUI,  |  |
|  | **Język opisu strony** | PCL6, PS3, XPS  |  |
|  | **Interfejs** | 10/ 100/ 1000 BaseT, USB 2.0 |  |
|  | **Sterowniki** | Windows Vista/7/8/10 (32/64 bit) Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008R2, Windows Server 2012, Linux |  |
|  | **Rodzaj skanowania** | Skanowanie do e-mail, FTP, SMB, USB, sieciowy TWAIN |  |
|  | **Rozdzielczość skanowania** | 600 dpi |  |
|  | **Szybkość skanowania** | 160 obrazów/min (kolor/mono) |  |
|  | **Rozmiar skanowanych oryginałów**  | Do A3 |  |
|  | **Format skanowania** | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPEG  |  |
|  | **Wydajność tonera K** | 28 000 stron |  |
|  | **Wydajność tonerów CMY** | 26 000 stron każdy |  |
|  | **Wydajność bębna K** | 120 000 stron |  |
|  | **Wydajność bębnów CMY** | 75 000 stron każdy |  |
|  | **Informacje dodatkowe** | Uruchomienie kopiarki i instalacja drukarki sieciowej oraz skanera.  |  |
|  | **Funkcjonalność dodatkowe** | * Minimum 300 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (login + hasło + e-mail + katalog smb);
* Integracja z Active Directory – użytkownik otrzymuje swój wydruk po wpisaniu na urządzeniu swojego hasła z Active Directory,
* Definicja funkcji dostępu użytkownika
* Wydruk poufny (wydruk po wpisaniu na panelu kserokopiarki zdefiniowanego hasła),
* Kopiowanie po wpisaniu przez użytkownika kodu dostępu/hasła Active Directory
* Szyfrowanie dysku twardego.
 |  |
|  | **Opcje dodatkowe** | * Oryginalna podstawa.
 |  |
|  | **Gwarancja** | 36 miesięcy lub 200 000 kopii. W tym okresie serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta u Zamawiającego.  |  |

**UWAGA:**

**Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól i pozycji „Wykazu oferowanego sprzętu”. W przypadku braku nazwy producenta, modelu/numeru karty katalogowej lub innych niewypełnionych pozycji „Wykazu oferowanego sprzętu” i braku powyższych danych w innych załączonych do oferty dokumentach oferta nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona.**