**Załącznik nr 8 e do SIWZ**

*(pieczątka Wykonawcy)*

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMUALARZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Przedmiot zamówienia** | **Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia** | **Ilość szt.** | **\*\* Nazwa producenta oferowanego wyposażenia**  | **Parametry oferowanego wyposażenia** \*zaznaczyć właściwą odpowiedź  **(tak/nie)**\*\* w puste miejsca wpisać parametry oferowanego urządzenia |
| **\*\* Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy**  |
| 1 | **Zabudowa aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim** |
|  |  | **Zabudowa aneksu kuchennego w kolorze calvados lub zbliżonym składa się** z :Rysunek poglądowy: |  | **\*\*** |  |
| **\*\*** |
| 1a | **Szafka podblatowa pod umywalkę, zlewozmywak jednokomorowy**  | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 49cm (+-1 cm), | 2 |  | **\*\*** |
| **Boki**: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765  | tak/ nie\* |
| o grubości minimum 18 mm,  | **\*\*** |
| pokryta obustronnie melaminą. | tak/ nie\* |
| Kolor calvados lub zbliżony. | **\*\*** |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1.  | tak/ nie\* |
| Szafka o konstrukcji wieńcowej.  | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765  | **tak/ nie\*** |
| o grubości minimum 25 mm,  | **\*\*** |
| pokryta obustronnie melaminą.  | **tak/ nie\*** |
| Wieniec dolny: wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.  | **tak/ nie\*** |
| Fronty:wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej  | **tak/ nie\*** |
| pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765  | **tak/ nie\*** |
| o grubości co najmniej 18 mm.  | **\*\*** |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm. (+/- 20 mm) | **\*\*** |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. | tak/ nie\* |
|  |  | Listwa maskująca stopki  |  |  | tak/ nie\* |
|  |  | Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS  |  |  | **\*\*** |
| o gr. minimum 2mm  | **\*\*** |
| w kolorze płyty lub zbliżonym. | **tak/ nie\*** |
| 1b | **Szafka kuchenna dwudrzwiowa podblatowa**  | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 49cm (+-1 cm),  | 1 |  | **\*\*** |
| Ilość półek: 2  | **\*\*** |
| Kolor calvados lub zbliżony. | **\*\*** |
| Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765  | **tak/ nie\*** |
| o grubości 18 mm,  | **\*\*** |
| pokryta obustronnie melaminą.  | **tak/ nie\*** |
| Wszystkie elementy w klasa higieniczności: E1.  | tak/ nie\* |
| Wieniec górny: * płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765
 | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 25 mm,
 |  |  | tak/ nie\* |
| * pokryta obustronnie melaminą.
 | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.  | \*\* |
| Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej  | tak/ nie\* |
| * pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765
 | tak/ nie\* |
| * o grubości co najmniej 18 mm.
 | tak/ nie\* |
| Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.  | tak/ nie\* |
| Regulacja wysokości półek co 3 cm.  | tak/ nie\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm (+/- 20 mm) | tak/ nie\* |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. | tak/ nie\* |
|  |  | Listwa maskująca stopki |  |  | tak/ nie\* |
|  |  | Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą :* PCV lub ABS
 |  |  | **\*\*** |
| * o gr. minimum 2mm
 | **\*\*** |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym.
 | tak/ nie\* |
| 1c | **Przestrzeń pod blatem z maskownicą frontową wykonaną z płyty laminowanej dla lodówki**  | Wymiary: wysokość 85cm, szerokość 49cm (+/- 1cm) | 1 | **\*\*** | **\*\*** |
| Płyta wiórowa* trzywarstwowa wg DIN 68765
 |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 18 mm,
 | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą.
 | tak/ nie\* |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1.  | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Kolor calvados lub zbliżony. |  | **\*\*** |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą * PCV lub ABS
 |  | **\*\*** |
| * o gr. minimum 2mm
 | tak/ nie\* |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym.
 | tak/ nie\* |
| 1d | **Szafka wisząca dwudrzwiowa**  | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 30cm (+-1cm)  | 2 | **\*\*** | **\*\*** |
| W jednej z szafek odkryta przestrzeń dla kuchenki mikrofalowej. |  | **tak/ nie\*** |
| Boki:  |  |  |
| * płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765
 | **tak/ nie\*** |
| * o grubości minimum 18 mm,
 | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą
 | **tak/ nie\*** |
| Kolor calvados lub zbliżony.  | **\*\*** | **\*\*** |
| Wszystkie elementy w klasa higieniczności: E1.  |  | tak/ nie\* |
| Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.  |  | tak/ nie\* |
| Regulacja wysokości półek co 3 cm.  |  | tak/ nie\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm (+/- 20 mm). |  | **\*\*** |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie\* |
| Szafki wiszące zawieszane na listwie metalowej na zawieszkach z regulacją poziomu |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS  |  | **\*\*** |
| * o gr. minimum 2mm
 | **\*\*** |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym.
 | **tak/ nie\*** |
| 1e | **Blat** | Wymiary: długość 294cm, szerokości 60cm (+/-1cm)  | 1 | **\*\*** | \*\* |
| Wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765  |  | **tak/ nie\*** |
| Grubość płyty minimum 38mm  | **\*\*** |
| Płyta pokryta laminatem hpl  | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Laminat w kolorze calvados lub zbliżonym;  |  | \*\* |
| Klasa higieniczności E1. |  | tak/ nie\* |
| Blat zakończony listwą aluminiową. |  | tak/ nie\* |
| Listwa przyblatowa przyścienna w kolorze blatu lub zbliżonym. |  | tak/ nie\* |
| 2. | **Zabudowa aneksu kuchennego w sekretariacie** |
| 2a | **Szafka podblatowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem**  | Wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 49 cm (+-1cm) | 1 | **\*\*** | **\*\*** |
| Kolor okleiny biały lub równoważny. |  | **\*\*** |
| **Boki**: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765  |  | tak/ nie\* |
| * Grubość płyty minimum 18 mm,
 | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą.
 | tak/ nie\* |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1.  |  | tak/ nie\* |
| Szafka o konstrukcja wieńcowej.  | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny i górny: * płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765
 |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 25 mm,
 | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą.
 | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm.  |  | tak/ nie\* |
| Fronty wykonane z:* płyty wiórowej trzywarstwowej
 |  | tak/ nie\* |
| * pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765
 | tak/ nie\* |
| * o grubości co najmniej 18 mm.
 | \*\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm. (+/- 20 mm) |  | tak/ nie\* |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie\* |
| Listwa maskująca stopki  |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS  |  | tak/ nie\* |
| * o gr. minimum 2mm
 | \*\* |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym.
 | tak/ nie\* |
| 2b | **Szafka wisząca dwudrzwiowa**  | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 30cm (+-1cm) | 2 | **\*\*** | \*\* |
| Kolor okleiny biały lub równoważny. |  | tak/ nie\* |
| Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765  |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 18 mm,
 | tak/ nie\* |
| * pokryta obustronnie melaminą
 |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1.  | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie.  |  | tak/ nie\* |
| Regulacja wysokości półek co 3 cm.  |  | tak/ nie\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm (+/- 20 mm). |  | **\*\*** |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie\* |
| Szafki wiszące zawieszane na listwie metalowej na zawieszkach z regulacją poziomu |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS  |  | **\*\*** |
| o gr. minimum 2mm  | **\*\*** |
| w kolorze płyty lub zbliżonym. | tak/ nie\* |
| 2c | **Blat** | Wymiary: długość 165cm,szerokości 60cm (+-1cm)  | 1 | **\*\*** | \*\* |
| Kolor blatu calvados lub zbliżony |  | \*\* |
| * wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765
 |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum38mm
 | \*\* |
| Pokryty laminatem hpl;  |  | tak/ nie\* |
| Klasa higieniczności E1.  | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Blat zakończony listwą aluminiową. |  | tak/ nie\* |
| Listwa przyblatowa przyścienna w kolorze blatu lub zbliżonym. |  | tak/ nie\* |
| 3 | **Zabudowa stanowiska recepcyjnego**  | Wymiary: 1000 mm x 1000 mm x 400 mm (+/- 2cm) zestawionych ścianą boczną. | 2 | **\*\*** | **\*\*** |
| Szafka wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. |  | tak/ nie\* |
| Korpus wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej  |  | tak/ nie\* |
| pokrytej obustronnie melaminą | tak/ nie\* |
| Klasa higieniczności E1.  |  | tak/ nie\* |
| Półki muszą być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej,  |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 18mm.
 | tak/ nie\* |
| * mocowane na stałe
 |  | tak/ nie\* |
| Górna wnęka o wysokości 35 cm (+/- 1cm),  |  | **\*\*** |
| następne rozmieszczone równomiernie. | tak/ nie\* |
| Tylna część szafy, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej,  |  | tak/ nie\* |
| * O grubości min. 18 mm,
 | **\*\*** |
| * w kolorze całej szafy.
 | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny: wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV, zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla. |  | tak/ nie\* |
|  |  |  |

**UWAGA:**

**Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy.**

**W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.**

**Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.**

**W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych umożliwiających identyfikację oferowanego wyposażenia, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

....................................................................................

 *(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

 *składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2018 r.*