**Załącznik nr 8 e do SIWZ**

*(pieczątka Wykonawcy)*

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMUALARZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Przedmiot zamówienia** | **Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia** | **Ilość szt.** | **\*\* Nazwa producenta oferowanego wyposażenia** | **Parametry oferowanego wyposażenia**  \*zaznaczyć właściwą odpowiedź  **(tak/nie)**  \*\* w puste miejsca wpisać parametry oferowanego urządzenia |
| **\*\* Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy** |
| 1 | **Zabudowa aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim** | | | | |
|  |  | **Zabudowa aneksu kuchennego w kolorze calvados lub zbliżonym składa się** z :  Rysunek poglądowy: |  | **\*\*** |  |
| **\*\*** |
| 1a | **Szafka podblatowa pod umywalkę, zlewozmywak jednokomorowy** | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 49cm (+-1 cm), | 2 |  | **\*\*** |
| **Boki**:  płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 | tak/ nie\* |
| o grubości minimum 18 mm, | **\*\*** |
| pokryta obustronnie melaminą. | tak/ nie\* |
| Kolor calvados lub zbliżony. | **\*\*** |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. | tak/ nie\* |
| Szafka o konstrukcji wieńcowej. | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny i górny:  płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 | **tak/ nie\*** |
| o grubości minimum 25 mm, | **\*\*** |
| pokryta obustronnie melaminą. | **tak/ nie\*** |
| Wieniec dolny:  wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. | **tak/ nie\*** |
| Fronty:  wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej | **tak/ nie\*** |
| pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 | **tak/ nie\*** |
| o grubości co najmniej 18 mm. | **\*\*** |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm. (+/- 20 mm) | **\*\*** |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. | tak/ nie\* |
|  |  | Listwa maskująca stopki |  |  | tak/ nie\* |
|  |  | Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS |  |  | **\*\*** |
| o gr. minimum 2mm | **\*\*** |
| w kolorze płyty lub zbliżonym. | **tak/ nie\*** |
| 1b | **Szafka kuchenna dwudrzwiowa podblatowa** | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 49cm (+-1 cm), | 1 |  | **\*\*** |
| Ilość półek: 2 | **\*\*** |
| Kolor calvados lub zbliżony. | **\*\*** |
| Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 | **tak/ nie\*** |
| o grubości 18 mm, | **\*\*** |
| pokryta obustronnie melaminą. | **tak/ nie\*** |
| Wszystkie elementy w klasa higieniczności: E1. | tak/ nie\* |
| Wieniec górny:   * płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 25 mm, |  |  | tak/ nie\* |
| * pokryta obustronnie melaminą. | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. | \*\* |
| Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej | tak/ nie\* |
| * pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 | tak/ nie\* |
| * o grubości co najmniej 18 mm. | tak/ nie\* |
| Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. | tak/ nie\* |
| Regulacja wysokości półek co 3 cm. | tak/ nie\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm (+/- 20 mm) | tak/ nie\* |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. | tak/ nie\* |
|  |  | Listwa maskująca stopki |  |  | tak/ nie\* |
|  |  | Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą :   * PCV lub ABS |  |  | **\*\*** |
| * o gr. minimum 2mm | **\*\*** |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym. | tak/ nie\* |
| 1c | **Przestrzeń pod blatem z maskownicą frontową wykonaną z płyty laminowanej dla lodówki** | Wymiary: wysokość 85cm, szerokość 49cm (+/- 1cm) | 1 | **\*\*** | **\*\*** |
| Płyta wiórowa   * trzywarstwowa wg DIN 68765 |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 18 mm, | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą. | tak/ nie\* |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Kolor calvados lub zbliżony. |  | **\*\*** |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą   * PCV lub ABS |  | **\*\*** |
| * o gr. minimum 2mm | tak/ nie\* |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym. | tak/ nie\* |
| 1d | **Szafka wisząca dwudrzwiowa** | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 30cm (+-1cm) | 2 | **\*\*** | **\*\*** |
| W jednej z szafek odkryta przestrzeń dla kuchenki mikrofalowej. |  | **tak/ nie\*** |
| Boki: |  |  |
| * płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 | **tak/ nie\*** |
| * o grubości minimum 18 mm, | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą | **tak/ nie\*** |
| Kolor calvados lub zbliżony. | **\*\*** | **\*\*** |
| Wszystkie elementy w klasa higieniczności: E1. |  | tak/ nie\* |
| Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. |  | tak/ nie\* |
| Regulacja wysokości półek co 3 cm. |  | tak/ nie\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm (+/- 20 mm). |  | **\*\*** |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie\* |
| Szafki wiszące zawieszane na listwie metalowej na zawieszkach z regulacją poziomu |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS |  | **\*\*** |
| * o gr. minimum 2mm | **\*\*** |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym. | **tak/ nie\*** |
| 1e | **Blat** | Wymiary: długość 294cm, szerokości 60cm (+/-1cm) | 1 | **\*\*** | \*\* |
| Wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 |  | **tak/ nie\*** |
| Grubość płyty minimum 38mm | **\*\*** |
| Płyta pokryta laminatem hpl | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Laminat w kolorze calvados lub zbliżonym; |  | \*\* |
| Klasa higieniczności E1. |  | tak/ nie\* |
| Blat zakończony listwą aluminiową. |  | tak/ nie\* |
| Listwa przyblatowa przyścienna w kolorze blatu lub zbliżonym. |  | tak/ nie\* |
| 2. | **Zabudowa aneksu kuchennego w sekretariacie** | | | | |
| 2a | **Szafka podblatowa pod zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem** | Wymiary: szerokość 80 cm, głębokość 49 cm (+-1cm) | 1 | **\*\*** | **\*\*** |
| Kolor okleiny biały lub równoważny. |  | **\*\*** |
| **Boki**: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 |  | tak/ nie\* |
| * Grubość płyty minimum 18 mm, | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą. | tak/ nie\* |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. |  | tak/ nie\* |
| Szafka o konstrukcja wieńcowej. | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny i górny:   * płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 25 mm, | **\*\*** |
| * pokryta obustronnie melaminą. | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. |  | tak/ nie\* |
| Fronty wykonane z:   * płyty wiórowej trzywarstwowej |  | tak/ nie\* |
| * pokrytej obustronnie melaminą wg DIN 68765 | tak/ nie\* |
| * o grubości co najmniej 18 mm. | \*\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm. (+/- 20 mm) |  | tak/ nie\* |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie\* |
| Listwa maskująca stopki |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS |  | tak/ nie\* |
| * o gr. minimum 2mm | \*\* |
| * w kolorze płyty lub zbliżonym. | tak/ nie\* |
| 2b | **Szafka wisząca dwudrzwiowa** | Wymiary: szerokość 80cm, głębokość 30cm (+-1cm) | 2 | **\*\*** | \*\* |
| Kolor okleiny biały lub równoważny. |  | tak/ nie\* |
| Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa wg DIN 68765 |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 18 mm, | tak/ nie\* |
| * pokryta obustronnie melaminą |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie elementy w klasie higieniczności: E1. | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. |  | tak/ nie\* |
| Regulacja wysokości półek co 3 cm. |  | tak/ nie\* |
| Uchwyty metalowe w kolorze aluminium o rozstawie mocowań 128 mm (+/- 20 mm). |  | **\*\*** |
| Zawiasy w drzwiach z funkcją cichego zamykania. |  | tak/ nie\* |
| Szafki wiszące zawieszane na listwie metalowej na zawieszkach z regulacją poziomu |  | tak/ nie\* |
| Wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV lub ABS |  | **\*\*** |
| o gr. minimum 2mm | **\*\*** |
| w kolorze płyty lub zbliżonym. | tak/ nie\* |
| 2c | **Blat** | Wymiary: długość 165cm,szerokości 60cm (+-1cm) | 1 | **\*\*** | \*\* |
| Kolor blatu calvados lub zbliżony |  | \*\* |
| * wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum38mm | \*\* |
| Pokryty laminatem hpl; |  | tak/ nie\* |
| Klasa higieniczności E1. | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Blat zakończony listwą aluminiową. |  | tak/ nie\* |
| Listwa przyblatowa przyścienna w kolorze blatu lub zbliżonym. |  | tak/ nie\* |
| 3 | **Zabudowa stanowiska recepcyjnego** | Wymiary: 1000 mm x 1000 mm x 400 mm (+/- 2cm) zestawionych ścianą boczną. | 2 | **\*\*** | **\*\*** |
| Szafka wykonana w sposób przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. |  | tak/ nie\* |
| Korpus wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej |  | tak/ nie\* |
| pokrytej obustronnie melaminą | tak/ nie\* |
| Klasa higieniczności E1. |  | tak/ nie\* |
| Półki muszą być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, |  | tak/ nie\* |
| * o grubości minimum 18mm. | tak/ nie\* |
| * mocowane na stałe |  | tak/ nie\* |
| Górna wnęka o wysokości 35 cm (+/- 1cm), |  | **\*\*** |
| następne rozmieszczone równomiernie. | tak/ nie\* |
| Tylna część szafy, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, |  | tak/ nie\* |
| * O grubości min. 18 mm, | **\*\*** |
| * w kolorze całej szafy. | tak/ nie\* |
| Wieniec dolny:  wyposażony w 4 okrągłe stopki wykonane z czarnego PCV, zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy, w zakresie minimum 15 mm, bez potrzeby odsuwania lub podnoszenia mebla. |  | tak/ nie\* |
|  |  |  |

**UWAGA:**

**Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy.**

**W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.**

**Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.**

**W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych umożliwiających identyfikację oferowanego wyposażenia, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

....................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2018 r.*