**Załącznik nr 8 c do SIWZ**

*(pieczątka Wykonawcy)*

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMUALARZ OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Przedmiot zamówienia** | **Wymagane minimalne parametry oferowanego wyposażenia** | **Ilość szt.** | **\*\* Nazwa producenta oferowanego wyposażenia** | **Parametry oferowanego wyposażenia**  \*zaznaczyć właściwą odpowiedź  **(tak/nie)**  \*\* w puste miejsca wpisać parametry oferowanego urządzenia |
| **\*\* Model oferowanego wyposażenia oraz/lub numer katalogowy** |
| 1. | **Żaluzje pionowe z montażem 1** | Wymiary: szerokość **490cm**, wysokość **320** cm (+/- 3cm) | 3 |  | **\*\*** |
| Kolor beżowy lub zbliżony | **\*\*** | **\*\*** |
| Materiał spełnia warunki opisane w PN-EN 13501-1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku paragraf 258 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. |  | tak/ nie\* |
| Ze względów bezpieczeństwa pożarowego materiał rolety musi być:   * niepalny lub niezapalny, |  | tak/ nie\* |
| * niekapiący, |  | tak/ nie\* |
| * samogasnący, | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Szyna aluminiowa montowana do wnęki okiennej |  | tak/ nie\* |
| Szerokość lameli: 89 mm (+/-2mm) |  | **\*\*** |
| Obsługa łańcuszek i sznurek |  | tak/ nie\* |
|  |  |  |
| 2. | **Żaluzje pionowe z montażem 2** | Wymiary: szerokość **330cm**, wysokość **220** cm (+/- 3cm) | 4 | **\*\*** | **\*\*** |
| Kolor beżowy lub zbliżony |  | **\*\*** |
| Materiał spełnia warunki opisane w PN-EN 13501-1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku paragraf 258 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. |  | tak/ nie\* |
| Ze względów bezpieczeństwa pożarowego materiał rolety jest:   * niepalny lub niezapalny, | **\*\*** | tak/ nie\* |
| * niekapiący |  | tak/ nie\* |
| * samogasnący |  | tak/ nie\* |
| Szyna aluminiowa montowana do wnęki okiennej |  | tak/ nie\* |
| Szerokość lameli: 89 mm (+/-2mm) |  | **\*\*** |
| Obsługa: łańcuszek i sznurek |  | tak/ nie\* |
|  |  |  |
| 3. | **Roleta pozioma materiałowa** | Wymiary: szerokość: 235cm x wysokość 220cm (+/- 2cm) | 28 |  | **\*\*** |
| Materiał : spełnia warunki opisane w PN-EN 13501-1 oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku paragraf 258 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Ze względów bezpieczeństwa pożarowego materiał rolety jest:   * niepalny lub niezapalny, |  | tak/ nie\* |
| * niekapiący | tak/ nie\* |
| * samogasnący | tak/ nie\* |
| Roleta w półkasecie lub kasecie montaż na ścianę lub sufit za pomocą kołków. | **\*\*** | tak/ nie\* |
| Samohamujący mechanizm łańcuszkowy umożliwiający zatrzymanie rolety w dowolnej pozycji. |  | tak/ nie\* |
| Kolor osprzętu biały |  | **\*\*** |
| Obsługa rolety: łańcuszek |  | \*\* |

**UWAGA:**

**Przedstawione zdjęcia, rysunki, modele i wizualizacje w niniejszej SIWZ mają jedynie charakter przykładowy i wzorcowy.**

**W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów i kolorów.**

**Dla wyspecyfikowanego wyposażenia podane parametry są wartościami minimalnymi, wyposażenie o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.**

**W przypadku braku nazwy producenta lub typu, produktu, modelu lub innych danych umożliwiających identyfikację oferowanego wyposażenia, oferta Wykonawcy nie będzie podlegała uzupełnieniu i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp tj. z powodu niezgodności treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

....................................................................................

*(pieczątka i podpis osób/y uprawnionych do*

*składania oświadczeń woli)*

*……………………………..,dnia………………………..2018 r.*