**Załącznik nr 8b do SIWZ**

 *(pieczątka Wykonawcy)*

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia – FORMULARZ OFEROWANEGO SPRZĘTU**

**dla Części II**

* + - 1. **Kserokopiarka z finiszerem zewnętrznym oraz kompletem dodatkowych tonerów - 1 sztuka**

**Nazwa producenta: ……………………………………………………………………………..**

**Typ produktu, model: …………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane parametry minimalne** | **Opis parametrów i warunków oferowanych** |
| **Funkcje urządzenia** |
| **1** | **Typ urządzenia** | urządzenie wielofunkcyjne A3+ z funkcjami skanowania, drukowania, kopiowania faksowania |  |
| **2** | **Dodatkowe elementy** | Bridge + finiszer |  |
| **3** | **Format drukowania, skanowania, kopiowania** | A3+ |  |
| **4** | **Rozdzielczość drukowania** | maksymalna 600x2400 dpi |  |
| **5** | **Szybkość druku** | min 75 str./min. |  |
| **6** | **Maksymalne obciążenie miesięczne** | 400 000 str. |  |
| **Funkcje kopiowania** |
| **7** | **rozdzielczość kopiowania** | maksymalna 600x2400 dpi |  |
| **8** | **szybkość skanowania wg normy ISO/IEC 27435** | do 75 obrazów na minutę |  |
| **9** | **Rozmiary papieru** | A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (koperta), C5 (koperta), C6 (koperta), DL (koperta),  |  |
| **10** | **typ kopiowania** | kopiowanie dwustronne, jednobiegunowe |  |
| **11** | **powiększenie** | 25-400%, autodopasowanie |  |
| **Funkcje skanowania** |
| **12** | **szybkość skanowania** | w dupleksie do 110 obrazów na minutę |  |
| **13** | **rozdzielczość optyczna** | skaner płaski: 600x1200 dpi, ADF: 600x600 dpi |  |
| **14** | **Specyfikacja ADF** | skanowanie dwustronne, jednobiegunowe, podajnik na 150 arkuszy (80gsm) |  |
| **15** | **funkcje skanowania** | skanowanie do PC, do Email, do folderu, do pamięci USB  |  |
| **16** | **obsługiwane formaty** | Jpeg, TIFF, PDF |  |
| **Standardy połączeń** |
| **17** | **Interfejs** | Gigabit Wired Network: 10 Base-T, 100 Base-TX, 1000 Base-T, Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct1x USB 3.0 (typ B)1x USB 2.01x USB 1.0NFC Reader & Writer2x Phone (RJ-11): LINE/EXT |  |
| **18** | **USB Host/ External Storage** | USB Flash Memory, NFC Tag with Reader/Writer |  |
| **19** | **Panel** | 9” kolorowy |  |
| **20** | **drukowanie zdalne i mobilne** | Drukowanie z e-mail, google cloud |  |
| **21** | **Bezpieczne drukowanie** | zabezpieczenie PINem |  |
| **22** | **pobór mocy** | średnie w procesie drukowania 180Wmaksymalne w procesie drukowania 320W |  |
| **Podajniki / odbiorniki papieru** |
| **23** | **Maksymalna pojemność podajników** | 150 arkuszy – podajnik ręczny4 szuflady na 550 stron |  |
| **24** | **Odbiorniki papieru** | 700 arkuszy w standardzie / 4900 arkuszy w finiszerze  |  |
| **25** | **Dodatkowe funkcje finiszera** | zszywanie w jednym lub dwóch miejscach |  |
| **Dodatkowe informacje** |
| **26** | **Obsługiwane systemy operacyjne** | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X10.6.8, Windows XP SP2 lub nowszy Windows Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32bit, 64bit), Windows Server 2003 (SP2 lub nowszy), 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2,  |  |