|  |
| --- |
| **KOMUNIKAT NR 2/2019**  **WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII I KATASTRU**  **URZĘDU MIASTA W LESZNIE** |
| **Temat: Układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH** |
| **Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (D.U. z 2012 roku, poz. 1247) od dnia 9 grudnia 2019 roku zostanie wprowadzony dla obszaru miasta Leszna jako obowiązujący układ wysokościowy**  **PL-EVRF2007-NH.**  **W związku z powyższym przyjmuje się następujące zasady postępowania :**   1. **prace geodezyjne wykonane w dotychczas stosowanym układzie wysokościowym**   **Kronsztad 60 należy składać do Ośrodka w terminie do dnia 6 grudnia br.,**   1. **dla prac zgłoszonych przed dniem 6 grudnia br. a realizowanych po tym terminie, należy pobrać nowe dane dotyczące osnowy wysokościowej oraz nowe pliki danych .giv , które zostaną wygenerowane przez Ośrodek po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawcę o zamiarze wykonywania tych prac,** 2. **należy zwrócić uwagę aby mapy wynikowe opracowane przez Wykonawcę po dniu**   **6 grudnia br. wykonane były w układzie PL-EVRF2007-NH i zawierały nazwę nowego układu wysokościowego,**   1. **przy pomiarach wykonywanych metodami obserwacji satelitarnych RTK należy w odbiornikach GPS uwzględnić nowy układ wysokościowy.**   **Uwaga: dla obszaru miasta Leszna różnica wysokości pomiędzy układem PL-EVRF2007-NH a układem Kronsztad 60 wynosi + 0.120 m.**    **Kierownik ODGiK Naczelnik WGKiK**  **Geodeta Powiatowy**    **Aleksander Rybicki Kazimierz Narloch**  **Leszno, dnia 02-12-2019 r.** |